CHRUSTY
Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w m. Chrusty
Lp.   Podstawa                                             Opis
	Jedn .obm.
	Ilość         Cena jedn.             Wartość    
	
1       KNNR 1       Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg 
          01 1 1 -01       w terenie równinnym.
	km
	O,895                       
			
2         KNNR 6      Profilowanie i zagęszczanie podtoża wykonywane mechanicznie w      
           0103-03      gruncie kat. l I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni              
	M2	3768.47 
			
3       KNNR 6      Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowa                     
          01 07-01       nym zagęszczanym mechanicznie o gr do 1 0 cm
	M3	11.305
			
4       KNNR 6      Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 1 5 cm
         0113-06
		m2
		3768.47
				
5      KNNR 6        Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2  
         1005-07      
	 	m2                                                           
	 3589,47				
6       KNNR 6      Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
         0309-02       grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wg PN-S-96025 dła KR1
		m2
		3589.47                     				
7      KNNR 6      Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa roz
       -0202-07      ścieranego mechanicznie
		m2
		1790.00
				
8      KNNR 1      Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gru-
        0503-O5      ;ntach kat.l-lll
		m2          	 895,00				
9     KNNR6         Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy ob- 
       1305-02  _    jętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3                        
	M3	0.400                          

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

			
Podatek VAT

	
Ogółem wartość kosztorysowa robót                                                                                                                                            ;
	
Słownie: