Koźlątków UG
Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w m. Koźlatków
Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn .obm.
	Ilość
	Cenajedn.
	Wartość
	
1
	ROBOTY ZIEMNE
	
1 d.1
	KNNR1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	0.727

	
2 d.1
	KNNR1 0213-01
	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. MII
	m3
	264.590

	
3
d.1
	KNNR1 0215-01
	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 30 m Krotność = 3
	m3
	264.590

	
4 d.1
	KNNR1 0407-02
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat III na poboczu
	m3
	264.590

	
5 d.1
	KNNR1 0503-05
	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.l-lll
	m2
	1090.500

	
2
	KONSTRUKCJA WARSTW JEZDNI
	
6 d.2
	KNNR6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	2757.880

	
7 d.2
	KNNR6 0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych twardych gr. 20 cm Krotność = 2
	m2
	2757.880

	
8 d.2
	KNNR6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
	m2
	2757.880

	
g
d.2
	KNNR6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wg PN-S-96025 dla KR1
	m2
	2612.480

	
3
	ODWODNIENIE
	
10 d.3
	KNNR1 0209-02
	Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiemy-mi o pój łyżki 0.15 m3 w gr.kat III
	m3
	6.2401

	
11 d.3
	KNNR4 1308-05
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	m
	13.000

	
12 d.3
	KNNR4
1413-01
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1 000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1 ,5m
	stud.
	1.000

	
13 d.3
	KNNR 1 0214-05
	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wyko-pów obiektowych spycharkami z zagęszcz mechanicznym ubijaka-mi (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
	m3
	6.240

	
14 d.3
	KNNR 6
1302-02
	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm
	m
	135.000

	
4
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	
15 d.4
	KNNR 6 0202-07
	Wykonanie poboczy jako nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 1 2 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie
	m2
	1090.500

	
16 d.4
	KNNR 6 0702-01
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	szt.
	3.000

	
17 d.4 Wart<
	KNNR 6 0702-05
	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o paw. ponad 0.3 m2
	szt.
	3.000

	

	iść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:
-1-
Norma 319