PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	jm
	Poszcz
	Razem
	
1
	KNNR1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.55
	km km
	0.550

	

	RAZEM
	0.550
	
2
	KNNR6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni żwirowej wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1805.48
	m2 m2
	1805.480

	

	RAZEM
	1805.480
	
3
	KNNR6 0113-06
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm 550*3.2+2*(6*6-3.14*6*6/4)+20*1 .0+20*1/2
	m2
m2
	1805.480

	

	RAZEM
	1805.480
	
4
	KNNR6 1005-07
	Skropienie emuteją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 550*3.2+2*(6*6-3.14*6*6/4)+20*1 .f>20*1/2
	m2 m2
	1805.480

	

	RAZEM
	1805.480
	
5
	KNNR6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR1 wg PN-S-96025 550*3.0+2*(6*6-3.14*6*6/4)+20*1 .0+20*1/2
	m2 m2
	1695.480

	

	RAZEM
	1695.480
	
6
	KNNR1 0201-03
	Ukop gruntu na pobocza Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiemy-mi o poj.łyżtó 0.25 m3 w gr.kat. Ml z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-ład. 550*2*0.5*0.2
	m3 m3
	110.000

	

	RAZEM
	110.000
	
7
	KNNR1 0311-03
	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. f-ll ułożonego wzdłuż nasypu
550*2*0.5*0,2
	m3 m3
	110.000

	

	RAZEM
	110.000
	
8
	KNNR1 0409-05
	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat.l-ll 550*2*0.5*0.2
	m3 m3
	110.000

	

	RAZEM
	110.000
	
-1-