Charakterystyka robót

W ramach przebudowy chodnika przewiduje się wymienić nawierzchnię chodnika zamiast płytek betonowych i nawierzchni bitumicznej  na nawierzchnię z kostki betonowej szarej i czerwonej gr 6 cm .
Nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm w  kolorze grafitowym na podbudowie z chudego betonu gr min 10 cm o Rm 7,5 MPa 

Wszelkie roboty rozbiórkowe załatwi we własnym zakresie UG Lisków
Prefabrykaty kostki betonowej są zdeponowane na placu UG w Liskowie 
Wykonawca we własnym zakresie winien dostarczyć obrzeża i krawężnik betonowy 20x30, który planuje się wydłużyć na skrzyżowaniu o 27 m. z droga powiatową na Zakrzyn, w celu uregulowania przejścia 
Przewidziano regulacje krawężnika w miejscach zapadniętych.
Roboty wykonywać wg wymagań Szczegółowych Specyfikacji Technicznych stanowiących 
załącznik  do SIWZ
Przewidziano wymianę nawierzchni chodnika i wjazdów:
Po stronie prawej dr 471 Opatówek Rzymsko od bramy wjazdowej na ul. Twórców Liskowa do
końca zatoki  autobusowej przy restauracji.
Po stronie lewej od końca nawierzchni z kostki przy parkingu  cmentarnym do ul. Słonecznej , następnie przy WDT oraz chodnik przy Zespole Szkół nr 2 i przy  krzyżu na skrzyżowaniu z drogą pow. do Zakrzyna  do przystanku autobusowego po stronie Domu Dziecka na kierunku do Opatówka.