BUDY LISKOWSKIE
Ślepy kosztorys
Przebudowa drogi gminnej Lisków Budy Liskowskie

Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość
	
1
	odcinek II odł5OOm
	
1 d.1
	KNNR1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powyko nawczej
	km
	0.500

	
2 d.1
	KNNR6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IMV pod warstwy konstrukcyjne na jezdni i poboczu
	m2
	1850.000

	
3 d.1
	KNNR6 0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Grubość warstwy podbudowy 20 cm Krotność = 2
	m2
	1850.000

	
4
d.1
	KNNR6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
	m2
	1750.000

	
5 d.1
	KNNR6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek minerałno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wg PN-S-96025 dla KR1
	m2
	1750.000

	
6 d.1
	KNNR6 0202-02
	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 1 5 crn z kruszywa rozścielanego ręcznie na poboczu
	m2
	500.000

	
2
	odcinek o dł 644m Odc I
	
7 d.2
	KNNR1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powyko nawczej
	km
	0.644

	
8 d.2
	KNNR6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. l MV pod warstwy konstrukcyjne na jezdni i poboczu
	m2
	2382.800

	
9 d.2
	KNNR6 0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Grubość warstwy podbudowy 20 cm Krotność = 2
	m2
	2382.800

	
10 d.2
	KNNR6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
	m2
	2254.000

	
11 d.2
	KNNR6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitiłmicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wg PN-S-96025 dla KR1
	m2
	2254.000

	
12 d.2
	KNNR6 0202-02
	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 1 5 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie na poboczu
	m2
	386.400

	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek V AT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:
-1-