ZAKRZYN chodnik
Ślepy kosztorys

Budowa chodnika w m. Zakrzyn 
Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn .obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość
	
1
	KNNR1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	0.226

	
2
	KNNR1 0220-02
	Usunięcie humusu Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pój. łyżki 1 ,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. III
	m3
	45.525

	
3
	KNNR1 0202-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pój. łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (koryto pod ściek , na wjazdach i na poszerzeniu)
	m3
	42.554

	
4
	KNNR6 0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika wjazdów i na poszerzeniu oraz pod ściek
	m2
	471.000

	
5
	KNNR6 0109-01
	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą z chudego betonu o Rm 7,5 MPa pod ściek
	m2
	12.120

	
6
	KNNR6 0606-03
	Ścieki z elementów betonowych gr. 1 5 cm na podsypce ceme-ntowo-piaskowej
	m
	202.000

	
7
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-10
	m3
	1.440

	
8
	KNNR6 0401-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	24.000

	
9
	KNNR6 0113-03
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm
	m2
	10.800

	
10
	KNNR6 1108-02
	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie
	t
	1.350

	
11
	KNNR6 0404-02
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m
	213.200

	
12
	KNNR6 0503-01
	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem płytki z rozbiórki
	m2
	294.000

	
13
	KNNR6 0113-01
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	m2
	35.500

	
14
	KNNR6 0502-03
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	35.500

	
15
	KNNR6 0404-04
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	35.000

	
16
	KNNR1 0305-02
	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1 ,5 m ze skarpami o szer. dna do 1 ,5 m w gruncie kat. III
	m3
	6.726

	
17
	KNNR4 1308-02
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	m
	6.200

	
18
	KNNR4 1424-02
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	1.000

	
19
	KNNR4 1413-01
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1m
	stud.
	1.000

	
20
	KNNR1 0214-05
	Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów.wy-kopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. IIMV
	m3
	6.726

	
21
	KNNR1 0503-05
	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. MII
	m2
	103.000

	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:
-1-
Norma3.19