DębniałkJ Józefów
Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej Dębniałki Józefów
Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn .obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość
	
1
	KNNR1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	0.600
			
2
	KNNR6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	697.200
			
3
	KNNR6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm
	m2
	697.200
			
4
	KNNR6 0107-01
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym twardym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej gr. do
4 cm
	m3
	72.912
			
5
	KNNR6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
	m2
	2400.000
			
6
	KNNR6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) wg PN-S-96025 dla KR1 Krotność = 1 .25
	m2
	2400.000
			
7
	KNNR1 0202-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.25 m3 w gr kat. l-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-wyład.
	m3
	188.244
			
8
	KNNR1 0402-01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów na poboczu z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.l-ll
	m3
	148.605
			
g
	KNNR 1 0409-03
	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. l-ll
	m3
	148.605
			
10
	KSNR6 1305-01
	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
	m3
	0.500
			
11
	KNNR 1 0502-01
	Mechaniczne wykonanie rowu odparowującego równiarką miedzy wjazdami .plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. l-ll l
	m2
	1100.000
			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
		
Podatek VAT
		
Ogółem wartość kosztorysowa robót
		
Słownie:    
-1-
Norma3.19