Ślepy kosztorys
Przebudowa drogi gminnej Lisków Budy Liskowskie

Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn .obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość
	
1
	KNNR1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	0.800

	
2
	KNNR6 0102-01
	Koryta gł. 1 0 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników
	m2
	91.485

	
3
	KNNR6 0113-01
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych  twardych stabilizowanych mechanicznie gr. 1 5 cm
	m2
	91.485

	
4
	KNNR6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IMV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	3451.485

	
5
	KNNR6 0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie  gr. 1 0 cm
	m2
	3451.485

	
6
	KNNR6 0113-06
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 1 5 cm
	m2
	0.000

	
7
	KNNR6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
	m2
	3314.920

	
8
	KNNR6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) st II wg PN-S-96025 dla KR1 Krotność = 1 .25
	m2
	3314.920

	
g
	KNNR6 1305-02
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy ob jętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
	m3
	1.000

	
10
	KNNR1 0201-05
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyż-ki 0.40 m3 w gr.kat. l-ll z transp. urobku na odl.do 1 km sam.sarnoJ wyład.
	m3
	240.000

	
11
	KNNR1 0311-01
	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. l-ll dostarczonego samochodami samowyładowczymi
	m3
	240.000

	
12
	KNNR1 0409-05
	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogu-
mionymi; grunt sypki kat. l-ll
	m3
	240.000

	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:
-1 -
Norma 3.19